Хомут ШРУСа низкопрофильный Oetiker

 Хомуты низкопрофильные используются на приводных валах, где ШРУС вставляется в ступицу, либо где ограничено место/пространство между чехлом ШРУСа и поддоном.

 Материал хомута – нержавеющая сталь, № 1.4301 / UNS S30400

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр | Ширина х толщина |
| 10.5-19.0 мм | 9.0 х 0.5 мм |
| 19.5-110.0 мм | 7.0 х 0.6 мм |
| 25.0-110.0 мм | 9.0 х 0.6 мм |
| 60.0-120.5 мм | 10.0 х 0.6 мм |

