Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 Homutprof

Обладая непрерывной зажимной силой, силовой хомут с тарельчатой пружиной Бельвилля обеспечивает хомуту автоматическую подстройку по диаметру при постоянном изменении температуры. Уникальная конструкция позволяет избежать «протечек на холодную» при низких температурах. Встроенная в конструкцию внутренняя стальная лента с одной стороны защищает патрубок/шланг от износа/порывов, с другой стороны создает и поддерживает постоянную герметичность соединения.

Данный хомут используется в двигателях/силовых установках на грузовом транспорте, тракторах, вездеходах и промышленных силовых установках

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 25-40мм Homutprof | HDCT2540 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 32-54мм Homutprof | HDCT3254 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 57-79мм Homutprof | HDCT5779 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 70-92мм Homutprof | HDCT7092 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 83-105мм Homutprof | HDCT83105 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 95-117мм Homutprof | HDCT95117 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 108-130мм Homutprof | HDCT108130 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 121-143мм Homutprof | HDCT121143 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 146-168мм Homutprof | HDCT140168 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 159-181мм Homutprof | HDCT159181 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 172-194мм Homutprof | HDCT172194 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 184-206мм Homutprof | HDCT184206 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 197-219мм Homutprof | HDCT197219 | 15,8 | 1,0 |
| Хомут силовой с тарельчатой пружиной W2 210-232мм Homutprof | HDCT210232 | 15,8 | 1,0 |

 