Хомут рулевой рейки HomutProf с диапазоном 8мм

Хомуты для рулевых реек позволяют обжимать пыльники/чехлы из различных материалов, внешний диаметр.

С одной стороны хомута есть 5 крючков, с другой стороны направляющая, на которые эти крючки цепляются. Изменение положений крючков позволяет менять диаметр, диапазон хода 8мм.

Материал хомута – нержавеющая сталь, № 1.4301 / UNS S30400



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Артикул | Диаметр, мин.мм | Диаметр, макс.мм |
| 163000220 | 23,6 | 30,0 |
| 163002510 | 30,6 | 37,0 |
| 163000240 | 33,6 | 40,0 |
| 163000260 | 43,6 | 50,0 |
| 163000270 | 47,5 | 56,0 |
| 163000280 | 53,5 | 62,0 |
| 163000290 | 59,5 | 68,0 |
| 163000300 | 65,5 | 74,0 |
| 163000310 | 71,5 | 80,0 |
| 163000320 | 77,5 | 86,0 |
| 163000330 | 83,5 | 92,0 |